|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| langt_fran_lagom_m_bla | **KONTROLLPLAN** enligt plan- och bygglagen 10:6 **Fasadändring**Fastighetsbeteckning:Diarienummer: Sökande:Entreprenör:Sakkunnig: |  | BBR ….. (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)EKS ….. (Europeiska konstruktionsstandarder)A-ritning (Arkitektritning)K-ritning (Konstruktionsritning)**DETTA ÄR ENDAST ETT EXEMPEL** |
|  |  |  |  |
| Kontrollen avser | Kontrollant(E eller SK) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag)\* | Resultat/datum/Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Att konstruktioner har tillräcklig bärförmåga med hänsyn till ökad eller omfördelad last | E/SK | Visuellt/Beräkning | Eurokoder, EKS |  |  |  |
| Att tillämpliga energikrav uppfylls | E | Beräkning | BBR 9 |  |  |  |
| Skydd mot fall genom glas och skärskador | E | Visuellt | BBR 8:352, 8:353 |  |  |  |
| Fönster som utrymningsväg | E | Mätning | BBR 5:323  |  |  |  |
| Skydd mot brandspridning | E | Visuellt/Beräkning | BBR 5:55, 5:553, 5:6 |  |  |  |
| Skydd mot fukt i byggnadskonstruktion | E | Visuellt | BBR 6:53 |  |  |  |
| Säkerhet under byggtid (t.ex arbetsmiljöplan, brandsäkerhet m.m.) | E | Visuellt | Arbetsmiljölagen/BBR 5 |  |  |  |
| Varsam ändring med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska och konstnärliga värde | BH/E | Visuellt | PBL 8:17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Omhändertagande och återanvändning av byggavfall. Omhändertagande av farligt avfall p.g.a. arbetena | EE | Inventera och gör uppskattning av avfall som uppkommer.Källsortering, miljöfarligt material sorteras utMottagningsbevis eller material-inventering | Avfallsförordningen2011:927PBL 10 kap 6 §Enligt materialinventering, bilaga 1. |  |  |  |
| Drift och underhållsinstruktioner | E | Handlingar från producent | BBR 2 |  |  |  |
| Överensstämmer med beviljat bygglov/ startbesked | E | Visuellt | Beviljat bygglov/ startbesked |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Underskrift** Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) | Sakkunnig (om en kontrollpunkt kräver detta) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

**Materialinventering, bilaga 1**

**DETTA ÄR ENDAST ETT EXEMPEL**

|  |
| --- |
| **Materialinventering** (separat materialinventering kan bifogas)  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontrollen avser omhändertagande av:** | FörekomstJa/Nej | Avfallet lämnas tillt.ex. återanvändning,återvinningscentral | Kontrolleras avt.ex. sökande, kontrollansvarig | Sign |
| **Trä** t.ex. stomme, väggpanel |  |  |  |  |
| **Metall**t.ex. plåttak, häng- och stuprännor, dörr- och fönsterbleck, VVS-ledningar, trappa |  |  |  |  |
| **Betong/Tegel/Gips** t.ex. stomme, grundplatta, fasad osv. |  |  |  |  |
| **Isolering**t.ex. glas- och stenull, cellulosafibrer, cellplast |  |  |  |  |
| **Övrigt** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |